Las novedades de
Hay más información disponible sobre este tema en el Wiki.
Esta versión abandona el soporte oficial para las arquitecturas HP PA-RISC («hppa»), Alpha («alpha») y ARM («arm»).
Las siguientes son las arquitecturas compatibles en :
PC de 32 bits («i386»)
SPARC («sparc»)
PowerPC («powerpc»)
MIPS («mips» («big-endian») y «mipsel» («little-endian»))
Intel Itanium («ia64»)
S/390 («s390»)
PC de 64 bits («amd64»)
ARM EABI («armel»)
Además de las arquitecturas soportadas oficialmente, squeeze introduce las adaptaciones a GNU/kFreeBSD («kfreebsd-amd64» y «kfreebsd-i386») como una versión preliminar de la tecnología. Estas adaptaciones son las primeras que se incluyen en una versión de Debian que no están basadas en en núcleo de Linux, y utilizan, en su lugar, el núcleo de FreeBSD con el espacio de usuario de GNU. Los usuarios de estas versiones deberían tener en cuenta que la calidad de esta adaptación está aún poniéndose al nivel de los altos estándares de calidad de las adaptaciones basadas en Linux, y muchas de las funciones avanzadas de los entornos de escritorio no están aún disponibles. Sin embargo, estas adaptaciones tienen un muy buen soporte de programas orientados a los servicios y extienden las funcionalidades de las versiones de Debian basadas en Linux con las funcionalidades únicas conocidas en el mundo BSD. Esta es la primera vez que una distribución de Linux se ha extendido para permitir también utilizar un núcleo que no es Linux.
Puede leer más acerca del estado y la información específica de las adaptaciones para su arquitectura en la página web de las adaptaciones de Debian.

¿Qué novedades hay en ARM?
También se añadió compatibilidad con la plataforma «Marvell's Orion». Específicamente, Debian GNU/Linux permite usar los siguientes dispositivos basados en la plataforma «Orion»: «QNAP Turbo Station» (TS-109, TS-209, TS-409), HP mv2120, y Buffalo Kurobox Pro.
Se puede usar la plataforma Versatile que se emula con QEMU.
Se ha integrado recientemente en la línea principal del núcleo un controlador Ethernet para la plataforma IXP4xx (e.g. Linksys NSLU2), por lo tanto el núcleo de Debian usa este controlador en lugar del controlador no oficial que anteriormente Debian usaba.
El microcódigo propietario IXP4xx que se necesitaba para usar la Ethernet integrada ahora está disponible en el paquete ixp4xx-microcode en «non-free». Las imágenes del instalador de Debian que incluyen el microcódigo continuarán estando disponibles en slug-firmware.net.

¿Qué novedades hay en S390?
Ya no se incluye la versión del núcleo de 32 bits s390. Como consecuencia de esto, sólo el hardware con soporte de z/Architecture estará soportado en la versión de Debian, y utilizará la versión del núcleo s390x.

¿Qué novedades hay en la distribución?

 POR HACER: Asegúrate de actualizar los números en el fichero .ent
   usando el script changes-release.pl en ../

Esta nueva versión de Debian trae de nuevo muchos más programas que su predecesor ; la distribución incluye más de paquetes nuevos, para un total de más de paquetes. La mayor parte de los programas que se distribuyen se han actualizado: más de paquetes de programas(corresponde a un % de los paquetes en ). También se han eliminado por varios motivos un número significante de paquetes (más de , % de los paquetes en ). No verá ninguna actualización para estos paquetes y se marcarán como «obsoletos» en los programas de gestión de paquetes.
Con esta versión, actualiza la versión de X.Org de la versión 7.3 a la versión 7.5.
again ships with several desktop applications and environments. Among others it now includes the desktop environments GNOME 2.30[1], KDE 4.4.5, Xfce 4.6.2, and LXDE 0.5.0. Productivity applications have also been upgraded, including the office suites OpenOffice.org 3.2.1 and KOffice 2.2.1 as well as GNUcash 2.2.9, GNUmeric 1.10.8 and Abiword 2.8.2.
[1] Con algunos módulos de GNOME 2.32.
Updates of other desktop applications include the upgrade to Evolution 2.30.3 and Pidgin 2.7.3. The Mozilla suite has also been updated: iceweasel (version 3.5.13) is the unbranded Firefox web browser and icedove (version 3.0.7) is the unbranded Thunderbird mail client.
Esta versión, entre muchas otras cosas, incluye las siguientes actualizaciones:
Paquete	Versión en ()	Versión en ()
Apache	2.2.9	2.2.16
BIND DNS Server	9.6.0	9.7.1
Cherokee web server	0.7.2	1.0.8
Courier MTA	0.60.0	0.63.0
Dia	0.96.1	0.97.1
Ekiga VoIP Client	2.0.12	3.2.7
Exim default email server	4.69	4.72
GNU Compiler Collection as default compiler	4.3.2	4.4.5
GIMP	2.4.7	2.6.10
the GNU C library	2.7	2.11.2
lighttpd	1.4.19	1.4.28
maradns	1.3.07.09	1.4.03
MySQL	5.0.51a	5.1.49
OpenLDAP	2.4.11	2.4.23
OpenSSH	5.1p1	5.5p1
PHP	5.2.6	5.3.2
Postfix MTA	2.5.5	2.7.1
PostgreSQL	8.3.5	8.4.5
Python	2.5.2	2.6.6
Samba	3.2.5	3.5.5
Tomcat	5.5.26	6.0.28

 POR HACER: (JFS): ¿Listar otros servidores como RADIUS, de streaming, ...?

Debian still supports Linux Standard Base (LSB) version 3.2.

CDs, DVDs y BDs
The official distribution now ships on 7 to 8 binary DVDs or 44 to 53 binary CDs (depending on the architecture) and 6 source DVDs or 33 source CDs. Additionally, there is a multi-arch DVD, with a subset of the release for the amd64 and i386 architectures, along with the source code. is also released as Blu-ray (BD) images, 2 each for the amd64 and i386 architectures, or one for the source code. For size reasons, some very large packages are omitted from the CD builds; these packages fit better in the DVD and BD builds, so are still included there.
A new feature with squeeze is the addition of isohybrid support to the i386 and amd64 CDs, DVDs and BDs. To make a USB stick bootable with one of these images used to mean following some extra procedures after downloading the image; instead, now all that is required is to simply write the image directly to the USB stick. For more information please see the Preparing Files for USB Memory Stick Booting section in the Installation Guide.

Firmware movido a la sección «non-free»
Algunos controladores incluídos en el núcleo de Linux contenían binarios firmware no libres. A partir de la versión , este firmware se ha movido a paquetes independientes en la sección «non-free» del archivo. Esto incluye, por ejemplo, a firmware-linux. El firmware se instalará automáticamente cuando sea necesario si instala estos paquetes.

Gestión de paquetes
El programa preferido para la gestión interactiva de paquetes desde la consola es aptitude. Se recomienda utilizar apt-get para la gestión de paquetes de forma no interactiva desde la línea de órdenes. apt-get también es la herramienta recomendada para actualizaciones entre versiones mayores. Si vd. aún está usando dselect, debería pasar a utilizar a aptitude como la interfaz oficial para la gestión de paquetes.
APT automáticamente instala los paquetes recomendados de forma predeterminada en [2]. Esto puede modificarse introduciendo la siguiente línea en /etc/apt/apt.conf:
[2] Este cambio implica que se han incrementado los requisitos para las tareas seleccionadas a través del instalador de Debian. Para más información, debería consultar el capítulo Espacio en disco requerido para las tareas de la Guía de Instalación.

APT::Install-Recommends "false";

POR HACER: ¿Hay que mencionar los disparadores de dpkg aquí o en otro sitio?

Arranque basado en dependencias
Una mejora importante del sistema de arranque en es la introducción de la secuenciación del arranque a través de dependencias y paralelización de las mismas. Esta está habilitada por omisión en las nuevas instalaciones y se activará, si es posible, para las actualizaciones desde .
Esta funcionalidad se habilita a través del uso de insserv dentro de sysv-rc para ordenar los programas en init.d basándose en las dependencias que haya declarado[3]. Esto ha sido posible tras un esfuerzo continuado de adaptación de todos los programas de arranque incluidos en los paquetes que ofrece la distribución así como al propio sistema de arranque.
[3] Estas dependencias se declaran a través del uso de formatos de cabecera que están especificados «Linux Standard Base» (LSB).
Con el arranque del sistema basado en dependencias es posible ejecutar las tareas programadas paralelizándolas. Esto puede, en la mayoría de las circunstancias, mejorar la velocidad del proceso de arranque. Esta funcionalidad está activa de forma predeterminada, tanto en nuevos sistemas como en actualizaciones, siempre que es posible. Para deshabilitarla vd. tendrá que especificar

CONCURRENCY=none

en /etc/default/rcS. Podrá encontrar más información sobre esta funcionalidad consulte la información disponible en /usr/share/doc/insserv/README.Debian.

Valores del teclado unificados
Se han unificado los valores de configuración del teclado en esta versión. De esta forma, la consola y el servidor Xorg utilizan la misma configuración. La configuración de teclado se define ahora en el archivo de configuración /etc/default/keyboard. Este archivo toma precedencia sobre la configuración de teclado definida en el fichero de configuración de Xorg.
El paquete console-setup gestiona ahora el teclado para ambos entornos así como la configuración de fuentes para la consola. Puede reconfigurar la distribución de teclado y otras opciones de configuración ejecutando dpkg-reconfigure keyboard-configuration o editando manualmente el archivo de configuración /etc/default/keyboard.

Configuración del modo del núcleo
El código para configurar los modos de gráficos para los conjuntos de chips más comunes (de Intel, ATI/AMD y NVIDIA) se ha movido de los controladores correspondientes Xorg núcleo de Linux. Esto ofrece una serie de ventajas tales como:
Suspensión y recuperación más fiable
Capacidad de utilizar gráficos en dispositivos que no son X
Conmutación más rápida de las terminales
Consola de modo texto nativo
Podrá encontrar más detalles en y en el wiki de Debian.

LDAP support
Esta versión de Debian incluye diversas opciones para implementar autenticación de clientes utilizando LDAP. Los usuarios de los paquetes libnss-ldap y libpam-ldap deberían considerar actualizarse para utilizar libnss-ldapd y libpam-ldapd.
These newer packages delegate the LDAP queries to a central unprivileged daemon (nslcd) that provides separation between the process using the LDAP information and the daemon performing LDAP queries. This simplifies handling of secured LDAP connections, LDAP authentication credentials, provides a simpler mechanism to perform connection fail-over and debugging and avoids loading LDAP and related libraries into most applications.
La actualización de libnss-ldapd y libpam-ldapd debería ser sencilla dado que la información de configuración existente se reutiliza. Sólo será necesario hacer una reconfiguración manual en el caso de configuraciones avanzadas.
These packages however currently lack support for nested groups and only support password change using the LDAP password modify EXOP operation.

La sección «stable-updates»
Algunos paquetes de proposed-updates también pueden ofrecerse a través del mecanismo -updates. Esta ruta será utilizada para actualizaciones que muchos usuarios pueden querer instalar en su sistema antes de que se realice la siguiente publicación de una versión menor, como puedan ser actualizaciones a motores antivirus y datos de zonas horarias. Todos los paquetes de -updates se incluirán en la publicación de las versiones menores.
Tenga en cuenta que esto reemplaza la funcionalidad que anteriormente ofrecía volatile.debian.org archive.
Para poder utilizar los paquetes de -updates puede añadir una entrada en su archivo de configuración sources.list:

deb     /debian -updates main contrib
deb-src /debian -updates main contrib

La próxima vez que ejecute apt-get update, el sistema se dará cuenta de los paquetes que haya en la sección -updates y los considerará cuando busque actualizaciones para los paquetes del sistema.
Cuando un nuevo paquete está disponible a través de -updates, se anunciará en la lista de correo debian-stable-announce.

backports.org/backports.debian.org
El servicio ofrecido por los repositorios de backports.org ha sido integrado dentro de la infraestructura de Debian y es ahora un servicio oficial de Debian. El servicio está disponible en backports.debian.org.

Debian «Live»
With Debian provides official Live systems for the amd64 and i386 architectures.
Un sistema «Live» de Debian es un sistema Debian que puede arrancarse directamente de un medio removible (CD-ROMs, DVDs, o llaves USB) o desde otro ordenador a través de la red sin requerir instalación. Estas imágenes se producen con una herramienta llamada live-build, que puede utilizarse para crear imágenes «live» a medida muy fácilmente. Puede encontrar más información del proyecto Debian «Live» en .

Soporte para investigación de imagen neuronal
is the first GNU/Linux distribution release ever to offer comprehensive support for magnetic resonance imaging (MRI) based neuroimaging research. It comes with up-to-date software for structural image analysis (e.g. ants), diffusion imaging and tractography (e.g. mrtrix), stimulus delivery (e.g. psychopy), MRI sequence development (e.g. odin), as well as a number of versatile data processing and analysis suites (e.g. nipype). Moreover, this release has built-in support for all major neuroimaging data formats. See the Debian Science and Debian Med task pages for a comprehensive list of included software and the NeuroDebian webpage for further information.